**Dispositie en enige technische gegevens van het orgel van de St. Willibrorduskerk te Deurne**

Manuaal (II, C-f”’) Positief Pedaal C-d’

Prestant 8 S/V Holpijp 8 S Bourdon 16 V

Bourdon B/D 16 S/V Fiol di Gamba 8 S/V Prestant 8 V

Holpijp 8 S/V Prestant B/D 4 S/V Fagot 16 V

Octaaf 4 S Fluit 4 S

Fluit 4 S Octaaf 2 V

Octaaf 2 S Basson B/D 8 V

Mixtuur 1 1/3, 2 st. V Tremulant

Trompet B/D 8 V

S = Smits, V = Verschueren

Registertrekker Ventil bedient de motor

Koppel Manuaal-Positief

Koppel Pedaal-Manuaal

Toonhoogte a’ = 415 Hz

Temperatuur evenredig zwevend

Winddruk 66 mm.